Утверждаю

Заместитель начальника,

Начальник ПЧ № 41

\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Майнагашев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г

«Правила пожарной безопасности при заготовке сена»

Наступает время для заготовки сена, но нужно учитывать то, что сено предоставляет собой опасный в пожарном отношении корм.

Пожары на объектах сельскохозяйственного назначения возникают из-за неосторожного обращения с огнем; нарушения технологического процесса производства; неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства; а также поджогов.

К работе по заготовке сена и его складированию допускается только техника, которая оборудована искрогасителями и первичными средствами пожаротушения. Территория сеноскладирования должна быть очищена от сгораемого мусора, обнесена изгородью или расположена желательно вблизи водных источников. Складирование сена на крышах сараев и вблизи жилых строений не допускается. При перевозке сена на транспорте необходимо выбирать наиболее безопасный маршрут движения, не допуская в местах следования низко висящих  электролиний. Скирды, навесы и штабели грубых кормов (за исключением приусадебных участков) размещаются на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередачи и не менее 20 метров до дорог и не менее 50 метров – до зданий, сооружений и строений. Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами должны быть не менее 20 метров.

Пожар также может возникнуть от нарушения установленных правил заправки топливом техники. Пролитое масло, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости представляют серьезную опасность. Причиной пожара в поле и на сеновалах могут быть искры в системе зажигания, из выхлопных труб сельскохозяйственных агрегатов, при отсутствии на них исправных искрогасителей, трение соломистой массы, скопившейся в узлах агрегатов. Так же стоянка автомобилей, тракторов на территории складов запрещается.

Помните, что **пожар** **легче** **предупредить**, **чем** **потушить** - это значит быть осторожным в обращении с **огнем** и всегда выполнять требования пожарной безопасности. Если же **пожар** возник, немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 101, 112.

**Группа противопожарной профилактики совместно с сотрудниками надзорной деятельности**