|  |  |
| --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**  **АСКИЗСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ВЕРШИНО-ТЕЙСКОГО ПОССОВЕТА** | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ**  **АСХЫС АЙМАА**  **ТÖÖ ПАЗЫ ПОСЕЛОК ЧÖБİ**  **УСТАF - ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.03. 2024 года р.п. Вершина Тёи № 19 -п

**«О внесении изменений в постановление № 72 от 21.04.2020г**

**«Об актуализации утверждении схемы**

**водоснабжения муниципального образования**

**Вершино-Тёйский поссовет Аскизского района**

**Республики Хакасия»»**

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 8,8.1,15 Устава муниципального образования Вершино-Тейского поссовет от 26.02.2006 г., Администрация Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

1. **Внести** в Постановление № 72-п от 21.04.2020г. «Об актуализации утверждении схемы Водоснабжения муниципального образования Вершино-Тёйский поссовет» Аскизского района Республики Хакасия»» следующие изменения:

* Добавить Раздел с зонами централизованного холодного водоснабжения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | | | |  | |  | |  |  |
| Начало участка | | | | Конец участка | | Д, мм | | Тип прокладки | Протяженность, м |
|
|  |  | |  | |  | |
| **Сети** | | | | | | | | | |
| Распределительный колодец К15 | | | | 600 кубовые баки | | ПЭ100 SDR17 Ø160х9,5 | | подземный | 1512 |
| Насосная станция НС-1 | | | | Насосная станция НС-2 | | ПЭ100 SDR7.4 Ø225х30.8 | | подземный | 490 |
| Насосная станция НС-1 | | | | Насосная станция НС-2 | | ПЭ100 SDR9 Ø225х25.2 | | подземный | 918,5 |
| Насосная станция НС-1 | | | | Насосная станция НС-2 | | ПЭ100 SDR11 Ø225х20.5 | | подземный | 1079 |
| Насосная станция НС-1 | | | | Насосная станция НС-2 | | ПЭ100 SDR17 Ø225х13,4 | | подземный | 1142,5 |
| Насосная станция НС-2 | | | | Распределительный колодец К15 | | ПЭ100 SDR7.4 Ø225х30,8 | | подземный | 277 |
| Насосная станция НС-2 | | | | Распределительный колодец К15 | | ПЭ100 SDR9 Ø225х25,2 | | подземный | 439 |
| Насосная станция НС-2 | | | | Распределительный колодец К15 | | ПЭ100 SDR11 Ø225х20,5 | | подземный | 818,5 |
| Насосная станция НС-2 | | | | Распределительный колодец К15 | | ПЭ100 SDR17 Ø225х13,4 | | подземный | 1683 |
| Распределительный колодец К15 | | | | 1000 кубовые баки | | ПЭ100 SDR17 Ø225х13,4 | | подземный | 487,55 |

1. Указать в схеме границы зон объектов централизованных системой холодного водоснабжения (приложение 1).
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Вершино-Тейского поссовета Ковригину Н.П.
3. Настоящие постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте администрации Вершино-Тейского поссовета.

Глава Вершино-Тейского поссовета Д.Ю. Кофанова

Исп.: Ковригина Н.П.

Тел.:8(39045) 9-56-53